**高温粘土稳定剂安全技术说明书**

一、主要成分：季铵盐、氯化铵等

二、侵入途径：皮肤接触、食入。

三、危害说明：吸入后引起鼻炎、喉炎、气短和咳嗽等，眼、皮肤接触可引起强烈刺激、疼痛甚至灼伤，口服引起腹痛、恶心和呕吐。长期皮肤接触可引起变应性皮炎。

四、防护方法：

 呼吸系统防护： 可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。高浓度环境中，建议佩戴自给式呼吸器。

 眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。

 身体防护： 穿聚乙烯防毒服。

 手防护： 戴橡胶手套。

 其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。

五、应急措施：

 皮肤接触后处理：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。

 眼睛接触后处理：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

 吸入后处理： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，马上就医。

 食入后处理：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，马上就医。

六： 操作处置与储存事项：

 操作注意事项： 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，防止受潮。应与还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。